**人防工程质量监督记录表（墙体）**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 检查部位（轴线位置） |  |
| 检查记录（是打“√”，否打“×”）1. 工程资料

1、钢材出厂合格证及进场复验报告是否齐全( )2、混凝土抗压强度及抗渗检测报告是否齐全( )3、钢筋连接试验报告、焊条（剂）合格证是否齐全( )4、施工日志、监理日志及分项工程验收记录是否齐全( )1. 工程实体

1、墙板、柱钢筋定位是否准确( )2、墙板有效厚度是否符合设计要求 ( )3、墙板、柱钢筋的规格、间距是否正确( )4、钢筋连接方式、接头位置、锚固长度及同截面接头百分率是否符合规范要求( )5、墙板拉结筋设置是否符合规范要求( )6、钢筋节点构造是否符合规范及图集要求( )7、人防门洞口、临战封堵洞口斜向加强筋是否按要求设置( )8、人防门门框、临战封堵框的支撑和垂直度是否符合规范要求 ( )9、人防门门框、临战封堵框的锚筋施工是否符合规范要求( )10、预留洞口、预埋管周边是否按要求加固补强,并做好止水措施( )11、密闭墙体固定模板的对拉螺栓禁止采用PVC套管、砼预制件等 ( )12、各专业预埋管制作、安装是否符合要求,预埋是否漏项( )13、防爆呼唤按钮是否一次性预埋到位( )14、人防门门框和临战封堵框接地装置预埋是否符合规范要求( )15、各类检测管、压差管、取样管等是否预埋到位( )16、相关资料是否已检查( ) |
| 施工单位全数检查结果：施工管理人签字： 年 月 日 |
| 监理单位验收结果：监理工程师签字（章）： 年 月 日  |
| 建设单位验收结果：建设单位项目负责人（章）： 年 月 日  |